**雅安中学育才校区体育场厕所维修改造工程施工方案**

**工 程 内 容**

拆除体育场男厕所（两间）室内原有地面与蹲便区地砖、破除混凝土，开挖90公分宽，50公分深、300公分长土方，疏通所有堵塞管道，建渣土方回填，浇筑混凝土。剔除小便槽砖及墙面100公分高墙面砖，新旧墙面砖之间，采用60公分×7公分腰线砖做分格线条，贴白色墙面砖30×20和防滑地面砖30×30恢复地面。拆除原有12套蹲便盆、新增背靠式冲水箱（含蹲便器12套；规格：370×372×121），更换给水PPR所有主管与阀门。打扫室内顶棚、墙面、地面卫生。建筑垃圾外运。如在施工过程中出现新问题，双方到场解决。根据现场实际情况，按实结算增加的工程量。

**具体要求和工程量请现场查勘并咨询校方管理人员。**

更换供水管单击此处输入文字。×及

。

更换便池

破除

破除地砖、白色地砖恢复

剔除1米以下墙砖重新贴白色墙砖

更换供水主阀门