雅安中学育才校区综合实验楼外墙面维修项目需求书

1. 清除原有墙面开裂保温层。
2. 水泥砂浆补烂找平。
3. 刮腻子、挂网（玻纤网）、找平（三遍）。
4. 金属氟碳漆（两遍），颜色由甲方选定。
5. 墙面须分格处理。
6. 按每平方米单价投标，资金按实收方结算。
7. 投标人要求具有建筑工程资质。
8. 投标人须递交正规投标报价书（最低价中标）。
9. 该项目须做好安全防护（打围）。
10. 投标人自行到现场查勘。
11. 投标截止日期：2020年9月14日上午10:00

标书投递地址：雅安中学育才路校区门卫保安室

联系电话： 13882441291 李老师

四川省雅安中学

2020年9月10日